Text for specification

Descrizione
EQUES®60Classic
Adattatore 16 A
per AB 140M-RC2E, Eaton PKZM0, Siemens S00, Schneider GV2 con mors.a molla
45 x 200, parte frontale estraibile, con cavi AWG 12 (4mm²) 
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
CSA, UL

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	16 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	12 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	1,3 W

tensione nominale di isolamento Ui AC:	800 V
tensione di picco Uimp:	6 kV

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32401000