Text for specification

Descrizione
EQUES^®60Classic
Adattatore EEC 16 A
per Allen-Bradley 140M-RC2E, Eaton PKZM0, Siemens S00, Schneider Electric GV2 con mors. a molla
45 x 200, con cavi AWG 14 (2,5 mm²)
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
CSA, UL

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	16 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	12 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	0,8 W

tensione nominale di isolamento U_i AC:	800 V
tensione di picco U_imp:	6 kV

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.
For switching devices with spring-loaded terminals

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32429000