Text for specification

Descrizione
EQUES®60Classic
Adattatore EEC 80 A
per salvamotore Siemens S2, lunghezza 200 mm
54 x 200, con cavi AWG 4 (25 mm²), collegam. al sistema in alto
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
CSA, UL

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	80 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	80 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	7,3 W

tensione nominale di isolamento Ui AC:	800 V
tensione di picco Uimp:	6 kV

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32662000A