Text for specification

Descrizione
EQUES^®CrossBoard
Adattatore 25 A
1 guida DIN scorrevole, con cavi AWG 12 (4 mm²)
45 x 160

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
IEC (CB), UL

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	25 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	25 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	1,9 W

tensione nominale di isolamento U_i AC:	800 V
tensione di picco U_imp:	6 kV

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonic compressed.
Click mechanism when pushing onto the CrossBoard®.

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32676000A