Text for specification

Descrizione
CrossMT
measuring module 100 A
for measurement and monitoring of electrical values
with IO-Link interface, with status LEDs

Norme
IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014 + A3:2020
IEC 60947-6-1:2021

Omologazioni
UL

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	100 A
tensione nominale (IEC) AC:	600 V

corrente nominale (UL):	100 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V
tensione di picco U_imp:	4 kV

SCCR:	7,5 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
36400000A