Text for specification

Descrizione
Connessione longitudinale per barre 520 A
55 mm
30Compact 3P
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Valori elettrici
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	3,9 W
Utilizzabile fino a max. (IEC):	520 A
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	1000 V
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	1500 V

resistenza nom. alla corrente di picco Ipk max.:	63,1 kA

Proprietà materiali
Viti:
	Set screw M8, Allan key size 4
Corpo del morsetto:
	Brass, plain

Terminal body: 	brass, 	for bridging the system separation, screws: 	hexagonal screws M8 with slot, galvanised, chromited

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01166000