Text for specification

Descrizione
morsetto di alimentazione frontale per pettini
25 - 95 mm²
Come accessorio

Norme
IEC 61439-1:2011

Valori elettrici
Corrente nominale (IEC):	225 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V
tensione di picco U_imp:	4 kV
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	690 V
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	1000 V

1000V DC*
*The use of single-pole devices is determined exclusively by the installation conditions with regard to the insulation properties.

Connessioni
25 - 90mm² round, solid and stranded
25 - 70mm² flexible with wire-end ferrule
Md 19Nm

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01198000A