Text for specification

Descrizione
CRITO^®
Morsetto a pinza
32 x 20
60Classic
100Energy
185mm-System
centre feed unit

Norme
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Omologazioni
CSA, UL

Valori elettrici
Corrente nominale (IEC):	550 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	800 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V
portata massima di corrente con alimentazione centrale:	800 A
Utilizzabile fino a max. (IEC):	800 A
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	1000 V
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	1500 V

resistenza nom. alla corrente di picco I_pk max.:	80,9 kA

SCCR:	25 kA

Connessioni
bandelle flessibili da 3 x 20 x 1 a 10 x 32 x 1

Proprietà materiali
Viti di collegamento:
	Set screw M16, Allan key size 8
Corpo del morsetto:
	steel, galvanized and chromized
cable base:
	brass, tin plated

Miscellaneous 
also rigid copper busbars can be connected if they are installed without mechnical tension 

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01759000