Text for specification

Descrizione
Fusibile 300 A
600 V AC, fast acting
Class J, 54x181
Come accessorio

Norme

Omologazioni
CSA, UL

Valori elettrici

corrente nominale (UL):	300 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V

SCCR: 200 kA AC 

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
03225100A