Text for specification

Descrizione
Base per fusibili NH 400 A, montaggio su barre
vite, barra 5 - 10 mm
Gr. NH 2 / 1P
100Energy
185mm-System

Norme
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Valori elettrici
Corrente nominale (IEC):	400 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V
tensione nominale (IEC) DC:	440 V

power dissipation at full load of the item:	18,7 W
tensione di picco U_imp:	6 kV
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	800 V
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	800 V
resistenza al corto circuito con protezione tramite fusibili:	50 kA

for fuse links IEC 60269-2 / DIN VDE 0636-201 size 2 up to 45W power dissipation

Proprietà materiali
Corpo base:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free
Contatti:
	spring-loaded copper contacts, silver plated 
Viti di collegamento:
	screw M10, galvanized, chromized

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
03599000