Text for specification

Descrizione
Isolatore
filettatura interna bilaterale, diametro 46
M10 x 45
Come accessorio

Norme
IEC 61439-1:2011

Valori elettrici
tensione nominale (IEC) AC:	2000 V
tensione nominale (IEC) DC:	2000 V

Proprietà materiali
Corpo base:
	temperature stability 200°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600, 
	halogen-free

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
05787000