Text for specification

Descrizione
morsetto di alimentazione frontale per pettini
6 - 25 mm²
Come accessorio

Norme
IEC 61439-1:2011

Valori elettrici
Corrente nominale (IEC):	80 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V
tensione di picco Uimp:	4 kV
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	690 V
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	1000 V

Connessioni
6 - 25 mm² round, solid and stranded
4 - 16 mm² flexible with wire-end ferrule
Md 2.5 Nm
max. connection diameter 6.5 mm

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
31157000