Text for specification

Descrizione
EQUES®60Classic
Adattatore 125 A, 3p
90 x 200
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2020

Omologazioni
CSA, UL

Valori elettrici
Corrente nominale (IEC):	125 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	125 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	12,0 W

tensione nominale di isolamento Ui AC:	800 V
tensione di picco Uimp:	6 kV

SCCR: 150 kA with 3VA51 125 A / 240 V AC, 65 kA with 3VA10, 3VA11, 3VA51, HGG, LGG, NGG 125 A / 480 V AC, 25 kA with 3VA51 125 A / 600 V AC 

Proprietà materiali
Conductor insulation: 	PVC, 	temperature-resistant up to 105 °C

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32030000A