Text for specification

Descrizione
EQUES®60Classic
Adattatore 200 A, universale, 3p
morsetti 6 - 70 mm² in basso
108 x 222
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2020

Omologazioni
CSA, UL

Valori elettrici
Corrente nominale (IEC):	200 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	200 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V

tensione nominale di isolamento Ui AC:	800 V
tensione di picco Uimp:	6 kV
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	800 V

resistenza nom. alla corrente di picco Ipk max.:	46,9 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32215000