Text for specification

Descrizione
morsetto a prisma per connessione longitudinale
largh. 38 mm
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
UL

Valori elettrici
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	1.400 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V
tensione nominale (UL) DC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	5,4 W
Utilizzabile fino a max. (IEC):	1.600 A
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	1000 V
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	1500 V

SCCR: 35 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 1600 A / 480V AC/DC 

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01102000