Text for specification

Descrizione
Morsetto N blu
per barra 12 per 2
Come accessorio

Norme
IEC 60664-1:2007

Valori elettrici
Corrente nominale (IEC):	63 A
tensione nominale (IEC) AC:	400 V

tensione nominale di isolamento Ui AC:	500 V
tensione di picco Uimp:	6 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01143000