Text for specification

Descrizione
Connessione longitudinale per barre 2500 A
95 mm
60Classic
185mm-System

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
UL

Valori elettrici
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	1.800 A

power dissipation at full load of the item:	9,7 W
Utilizzabile fino a max. (IEC):	2.500 A
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	1000 V
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	1500 V

SCCR: 65 kA in combination with HH1140-L and any DIVQ/7 2500 A / 480 V AC 

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01274000