Text for specification

Descrizione
CRITO®
Morsetto universale
4 - 35 mm², AWG 12 - 2
30Compact 3P
60Classic
100Energy
185mm-System

Norme
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Omologazioni
CSA, UL

Valori elettrici
Corrente nominale (IEC):	115 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	115 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V
Utilizzabile fino a max. (IEC):	270 A
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	1000 V
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	1500 V

resistenza nom. alla corrente di picco Ipk max.:	34,9 kA

Connessioni
4 - 35 mm² / AWG 10 - AWG 2 
cavi flessibili, direttam. o con ferrula, 
cavi rotondi rigidi e multifilari, 
bandelle flessibili 3 x 9 x 0,8 opp. 6 x 9 x 0,8

(cavi flessibili con ferrula potrebbero no più entrare, se scelti con sezione max. )

Miscellaneous 
Terminal with integrated holding spring, captive clamping screw and opened terminal space.
Indication of nominal cross-section and tightening torque noted on the terminal.

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01290000