Text for specification

Descrizione
Connessione longitudinale per barre 630 A
lunghezza 40 mm
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
UL

Valori elettrici
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	756 A

power dissipation at full load of the item:	0,5 W
Utilizzabile fino a max. (IEC):	630 A
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	1000 V
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	1500 V

resistenza nom. alla corrente di picco I_pk max.:	67,1 kA

SCCR: 65 kA in combination with 30x10-L and any DIVQ/7 800 A / 480 V AC 

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01823000