Text for specification

Descrizione
Connessione longitudinale per barre 1600 A
lunghezza 150 mm
60Classic
185mm-System

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
UL

Valori elettrici
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	1.400 A

power dissipation at full load of the item:	10,6 W
Utilizzabile fino a max. (IEC):	1.600 A
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	1000 V
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	1500 V

resistenza nom. alla corrente di picco Ipk max.:	72,7 kA

SCCR:	45 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01829000