Text for specification

Descrizione
CRITO®
Morsetto per barre profilate
600 - 1200 mm²
alveolo 64 x 20-42
60Classic
185mm-System
centre feed unit

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
CSA, UL

Valori elettrici
Corrente nominale (IEC):	1.600 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	1.400 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V
portata massima di corrente con alimentazione centrale:	2.000 A
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	1000 V
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	1500 V

resistenza nom. alla corrente di picco Ipk max.:	101 kA

SCCR:	25 kA

Connessioni
terminal space 64 x 20-42
2 terminal screws M12

Miscellaneous 
also rigid copper busbars can be connected if they are installed without mechnical tension 

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01911000