Text for specification

Descrizione
Conduttore neutro, 630 A, sezionabile
vite M12 a entrambi lati
lunghezza 200 mm

Norme
IEC 61439-1:2011

Valori elettrici
Corrente nominale (IEC):	630 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V
tensione nominale (IEC) DC:	440 V

power dissipation at full load of the item:	14,4 W
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	800 V
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	800 V

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
03213000