Text for specification

Descrizione
CAPUS®Panel
Sezionatore sottocarico, 3poli + N
vite M6, manovra nera
160 A

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Valori elettrici
Corrente nominale (IEC):	160 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	15,6 W

tensione nominale di isolamento Ui AC:	1000 V
tensione di picco Uimp:	8 kV
potere nominale di chiusura:	17,6 kA

Gebrauchskategorien siehe Datenblatt (unter Downloads)

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
23021000AD