Text for specification

Descrizione
CUSTO^®Panel
Base per fusibili D01
E 14 / 16 A / 1P
con protez. contro contatti accidentali

Norme
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

Omologazioni
VDE

Valori elettrici
Corrente nominale (IEC):	16 A
tensione nominale (IEC) AC:	400 V
tensione nominale (IEC) DC:	250 V

power dissipation at full load of the item:	0,4 W
tensione di picco U_imp:	6 kV
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	440 V
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	262 V
resistenza al corto circuito con protezione tramite fusibili:	50 kA

E’ obbligatorio rispettare la direzione di alimentazione come indicato sul prodotto. 

Miscellaneous 
large clamping range, holder for label

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
31301000