Text for specification

Descrizione
barra a pettine, 3 poli, per E33, passo 50 mm
80 A, lunghezza 1 m
16 mm²
Come accessorio

Norme
IEC 61439-1:2011

Valori elettrici
Corrente nominale (IEC):	80 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	2,8 W
portata massima di corrente con alimentazione centrale:	130 A
tensione di picco Uimp:	4 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
31312000A