Text for specification

Descrizione
CUSTO®60Classic
Base per fusibili DII, 57mm, montaggio su barre
per barre 10 mm, calibro ad annello
E 33 / 3P
60Classic

Norme
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

Valori elettrici
Corrente nominale (IEC):	63 A
tensione nominale (IEC) AC:	500 V
tensione nominale (IEC) DC:	500 V

power dissipation at full load of the item:	10,0 W
tensione di picco Uimp:	4 kV
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	725 V
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	630 V
resistenza al corto circuito con protezione tramite fusibili:	50 kA

Contacting of the fuse links on the 	busbar via silvered copper plate

for fuse links and gauge rings as per DIN VDE 0636-3 IEC / HD 60269-3

as per DIN VDE 0636 Part 3011, also 690V

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
31409000