Text for specification

Descrizione
barra a pettine, 3 poli, passo 18 mm
100 A, lunghezza 1 m
25 mm²
Come accessorio

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
UL

Valori elettrici
Corrente nominale (IEC):	100 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	100 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	2,8 W
portata massima di corrente con alimentazione centrale:	200 A
tensione di picco U_imp:	4 kV

SCCR: 100 kA with fuse Class J 200 A 

UL / CSA :
480V AC, with AES CC or AES 10x38 also 600V AC
100A for side feed
200A for centre feed

SCCR = 10kA
SCCR = 100kA for Class J 200A fuse

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
31549000