Text for specification

Descrizione
AMBUS®60Classic
Base sezion. per fusibili, montaggio su barre, con LED
per fusibili cilindr. 10x38 sec. IEC 60269-2, con LED 110 - 690 V AC / DC
10 x 38 / 3P
60Classic

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Omologazioni
IEC (CB), CSA, UL, VDE, CCC

Valori elettrici
Corrente nominale (IEC):	32 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V
tensione nominale (IEC) DC:	440 V

corrente nominale (UL):	30 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V
tensione nominale (UL) DC:	600 V

AC-22B (500V)
AC-21B (690V)

power dissipation at full load of the item:	1,0 W
tensione di picco Uimp:	6 kV
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	700 V
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	462 V
resistenza al corto circuito con protezione tramite fusibili:	100 kA

SCCR:	50 kA

LED signalisiert eine ausgefallene Sicherung Arbeitsbereich : 110 - 690 V AC / DC

for fuse links as per IEC / EN 60269-2 (gG, max. 3W)

Connessioni
nach IEC: Cu 1.5 … 6 mm2 (f, re)
nach UL /CSA: AWG 16 … AWG 10 (str)

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
31955000