Text for specification

Descrizione
EQUES^®60Classic
Adattatore 125 A, 3p
90 x 200
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
CSA, UL

Valori elettrici
Corrente nominale (IEC):	125 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	125 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	12,0 W

tensione nominale di isolamento U_i AC:	800 V
tensione di picco U_imp:	6 kV

SCCR: 35 kA with NZM1 125 A / 480 V AC 

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32568000A