Text for specification

Descrizione
EQUES^®60Classic
Adattatore EEC 32 A
per Siemens S0, con morsetti a molla
45 x 260, con cavi 165mm lang AWG 10 (6 mm²)
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
CSA, UL

Valori elettrici
Corrente nominale (IEC):	32 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	32 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	3,2 W

tensione nominale di isolamento U_i AC:	800 V
tensione di picco U_imp:	6 kV

SCCR: 30 kA with S0 12,5 A / 600 V AC, 65 kA with S0 16 A / 480 V AC, 65 kA with S0 25 A / 480 V AC, 50 kA with S0 32 A / 480 V AC 

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32638000