Text for specification

Descrizione
Unità di allacciamento 2000 A
per larghezza quadro 800 mm
centre feed unit

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
UL

Valori elettrici
Corrente nominale (IEC):	2.000 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	1.400 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	63,2 W

tensione nominale di isolamento Ui AC:	1000 V
tensione di picco Uimp:	8 kV

resistenza nom. alla corrente di picco Ipk max.:	105 kA

4-pole busbar system, can be retrofitted

Miscellaneous 
Clear construction and undrilled connection technology enable safe and cost-efficient solutions to problems.

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
35004000