Text for specification

Descrizione
MOTUS^®CrossBoard
avviatore ibrido, 3p
modulo elettronico 1,5 - 7 A avv. motore (avanti /indietro) / switch per carichi motore
con IO-Link interface

Norme
IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014
IEC 60947-4-2:2011
IEC 61508-1:2010
ISO 13849-1:2015

Omologazioni
UL

Valori elettrici
Corrente nominale (IEC):	9 A
tensione nominale (IEC) AC:	500 V

corrente nominale (UL):	7,6 A
tensione nominale (UL) AC:	500 V

power dissipation at full load of the item:	12,0 W

tensione nominale di isolamento U_i AC:	550 V
tensione di picco U_imp:	6 kV

SCCR: 100 kA with JDDZ fuse Class J 175 A / 600 V AC  

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
36131000A