Text for specification

Description
CRITO^®
terminal para condutores planos
40 x 25
60Classic
100Energy
185mm-System
centre feed unit

Standards
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Electrical data
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V
current capacity (IEC) max.:	1.250 A
tensão máxima IEC AC:	1000 V
tensão máxima IEC DC:	1500 V

rated peak withstand current  I_pk max.:	80,9 kA

Material properties
Connecting screws:
	Set screw M16, Allan key size 8
Terminal body:
	steel, galvanized and chromized

Terminal body: 	brass, nickel-plated, screw: 	hexagon socket screw, galvanised, chromited

Miscellaneous 
Indication of nominal cross-section and tightening torque marked on the terminal.
Terminal can be subsequently fitted onto and removed from mounted busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
01092000