Text for specification

Description
terminal neutro, azul
para barramento 12 x 2
Accessories

Standards
IEC 60664-1:2007

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	63 A
Tensão de medição (IEC) AC:	400 V

Tensão nominal de isolamento:	500 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	6 kV

Material properties
Main body:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 200
	halogen-free

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
01143000