Text for specification

Description
tampa da cobertura incl. cobertura de proteção contra toque traseira
para módulos de conexão 185Power
para uso em conjunto com módulos de proteção contra toque acidental CrossLink®185 
185Power

Standards
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Approvals
UL

Electrical data

Material properties
Main body:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 200,
	halogen-free

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
01437000A