Text for specification

Description
suporte de barramento universal UL
3 polos, com furos roscados internos
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approvals
CSA, UL

Electrical data
Tensão de medição (IEC) AC:	800 V
rated voltage (UL) AC:	600 V

Tensão nominal de isolamento:	1000 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	8 kV
tensão máxima IEC DC:	1500 V

rated peak withstand current  I_pk max.:	70 kA

go to calculation for  3-pole system (IEC) 

Material properties
Main body:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free
Screws:
	screw +/- (PZ2), galvanized, chromized 

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
01508000