Text for specification

Description
fusível D 2 A
500 V, gG
E 27
Accessories

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	2 A
Tensão de medição (IEC) AC:	500 V
Tensão de medição (IEC) DC:	500 V

power dissipation at full load of the item:	3,3 W

Poder de corte atribuído AC:	50 kA
Poder de corte atribuído DC:	8 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
01670000