Text for specification

Description
suporte de barramento
para barramentos planos com furos
185mm-System

Standards
IEC 61439-1:2011

Electrical data
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

Tensão nominal de isolamento:	1000 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	8 kV
tensão máxima IEC DC:	1500 V

Short-circuit withstand capacity: 	Surge current strength &gt; 100kA at 	Busbar support separation 600mm

Material properties
Main body:
	temperature stability 130°C,
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free

Miscellaneous 
Type tested at 600mm busbar support separation and busbar 120 x 10mm with internal screw holes
can also be used as centre support.

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
01742000