Text for specification

Description
fusível NH 125 A
500 V, gG
tamanho 00
Accessories

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	125 A
Tensão de medição (IEC) AC:	500 V
Tensão de medição (IEC) DC:	250 V

power dissipation at full load of the item:	10,0 W

Poder de corte atribuído AC:	120 kA
Poder de corte atribuído DC:	80 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
03533000A