Text for specification

Description
condutor neutro 63 A, seccionável
terminal fêmea com parafuso / montagem rápida

Standards
IEC 61439-1:2011

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	63 A
Tensão de medição (IEC) AC:	400 V
Tensão de medição (IEC) DC:	400 V

power dissipation at full load of the item:	0,2 W

pontos terminais
16 mm²
2,5 - 3,0 Nm

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
05188000