Text for specification

Description
isolador
com rosca fêmea em ambos os lados, largura nos planos 30
M6 x 30
Accessories

Standards
IEC 61439-1:2011

Electrical data
Tensão de medição (IEC) AC:	1500 V
Tensão de medição (IEC) DC:	1500 V

Material properties
Main body:
	temperature stability 200°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600, 
	halogen-free

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
05780000