Text for specification

Description
fusível cilíndrico 16 A
500 V, gG
10 x 38
Accessories

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016, Fuse system F

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	16 A
Tensão de medição (IEC) AC:	500 V

power dissipation at full load of the item:	1,9 W

Poder de corte atribuído AC:	120 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
31186000