Text for specification

Description
fusível cilíndrico 20 A
1100 V DC, gPV
14 x 85
Accessories

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-6:2010 + A1:2018

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	20 A
Tensão de medição (IEC) DC:	1100 V

power dissipation at full load of the item:	4,7 W
Poder de corte atribuído DC:	30 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
31559000