Text for specification

Description
fusível de reposição para MOTUS®
fusível 16 A para versão de 0,6 A e 2,4 A
10x38 gR

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016, Fuse system F

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	16 A
Tensão de medição (IEC) AC:	500 V

rated current (UL):	16 A
rated voltage (UL) AC:	500 V

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
31567000