Text for specification

Description
EQUES®60Classic
adaptador para barramentos 160 A, 3 polos
90 x 200
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approvals
CSA, UL

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	160 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

rated current (UL):	125 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	12,0 W

Tensão nominal de isolamento:	800 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	6 kV

SCCR: 150 kA with 3VA51 125 A / 240 V AC, 65 kA with 3VA10, 3VA11, 3VA51, HGG, LGG, NGG 125 A / 480 V AC, 25 kA with 3VA51 125 A / 600 V AC 

Material properties
Conductor insulation: 	PVC, 	temperature-resistant up to 105 °C

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
32028000A