Text for specification

Description
EQUES^®60Classic
suporte para aparelhos de barramento
2 trilhos de montagem ajustáveis
54 x 260, com perfil superior removível, sem conexão elétrica
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approvals
CSA, UL

Electrical data
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V
rated voltage (UL) AC:	600 V

Tensão nominal de isolamento:	800 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	6 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
32426000