Text for specification

Description
EQUES®60Classic
adaptador para barramentos 25 A
2 trilhos de montagem ajustáveis
45 x 260, com terminais roscados 6 mm² na traseira
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approvals
CSA, UL

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	25 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

rated current (UL):	25 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	1,9 W

Tensão nominal de isolamento:	800 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	6 kV
tensão máxima IEC DC:	800 V

SCCR: 65 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 16 A / 480 V AC, 50 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 32 A / 480 V AC, 65 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 25 A / 480 V AC, 30 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 12,5 A / 600 V AC 

Material properties
Conductor insulation: 	temperature-resistant up to 105 °C

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
32439000