Text for specification

Description
EQUES®60Classic
adaptador para barramento 520 A, 4  polos
185 x 284
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approvals
CSA, UL

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	520 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

rated current (UL):	600 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

Tensão nominal de isolamento:	800 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	6 kV

SCCR: 50 kA with NS630 / 480 V AC, 65 kA with NS400 / 480 V AC, 65 kA with NSX630 / 480 V AC, max. busbar support distance 400 mm, 50 kA with NSX630 / 600 V AC, max. busbar support distance 400 mm, 35 kA with NS400 / 600 V AC, 25 kA with NS630 / 600 V AC 

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
32643000