Text for specification

Description
CAPUS®Panel
Polo Neutro para chave chave seccionadora sob carga SD2-3P

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Approvals
UL

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	100 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

Tensão nominal de isolamento:	800 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	8 kV
Capacidade nominal:	3,5 kA

pontos terminais
für Anwendungen nach IEC / EN :
16 - 50 mm² feindrähtig und rund mehrdrähtig
16 mm² rund eindrähtig
Md 3,5 Nm

50 mm² feindrährig mit Aderendhülse
Md 4,2 .... Nm ?

für Anwendungen nach UL / CSA :
AWG 6 - 1
31 lb-in

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
33684000A