Text for specification

Description
CAPUS®Panel
Polo Terra para chave seccionadora sob carga SD1-3P
box terminal 2,5 - 16 mm² / AWG 16 - 6

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Approvals
UL

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	63 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

Tensão nominal de isolamento:	800 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	4 kV
Capacidade nominal:	2,1 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
33689000A